ARTC 100

Thermostat réglable 0/90 ° C avec immersion de gaine 1/2 "x 100 mm, contacts SPDT, particulièrement adaptés pour le contrôle de la température de l'eau dans les installations de chauffage, les brûleurs et les pompes

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Capacité de contact | C-1 15 (2,5) à 400 VAC C-2 2,5 (0,4) à 400 VCA |
| Vie du produit | 100 000 cycles |
| Plage de réglage | 0/90 ° C |
| isolation | > 100 Mohn |
| Max ° C à la caisse | T110 ° C |
| Max ° C à l'ampoule | + 15% FS |
| diélectrique | AC2000V 1 minute |
| liens | Faston 6.3 x 0.8 |
| approbations | ENEC03 thermostat contenu |
| Degré de protection | IP40 |