C 71

C71 corps en acier galvanisé et cadre en acier poli, capillaire mm 1500 Ø2,4 mm recouvert de PVC, cadran avec fond blanc, chiffres noirs et logo Arthermo, ampoule Ø6 mm gratuit.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Capillaire nu
* Compensation de la température ambiante au corps de lecture
* Différentes dimensions de l'ampoule
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs
* Connexion filetée
* Échelle de température différente

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 80 ° C |
| Diamètre du corps | Ø52, Ø60, Ø80 mm |
| Laiton ou cuivre | Ø6 mm |
| Capillaire en cuivre | 1500 mm enduit de PVC |
| Corps dans le matériau | Acier galvanisé blanc |
| cadre | Acier inoxydable |
| fixation | supports |
| Plage de température | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C; 50 + 350 ° C |
| cadran | Blanc avec lettrage noir |