CP 03

CP-03 Ø 52 mm, boîtier en résine noire, capillaire 1500 mm Ø 2.4 mm revêtu de PVC, cadran blanc avec chiffres noirs logo Arthermo, ampoule libre Ø 6.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs
* Échelle de température différente

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 65 ° C |
| Laiton ou cuivre | Ø6 mm |
| Capillaire en cuivre | 1500 mm enduit de PVC |
| Matériau du corps | Plastique noir |
| cadre | Plastique noir |
| fixation | Clips autobloquants |
| Plage de température | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C; + 50 + 350 ° C |
| cadran | Blanc avec lettrage noir |