CP 37

CP-37, boîtier Ø37 mm, corps capillaire noir et cadre mm 1500 recouvert de PVC Ø 2.4 mm, cadran avec fond blanc, chiffres noirs et logo Arthermo, ampoule Ø 6 mm.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Capillaire nu
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 65 ° C |
| Laiton ou cuivre | Ø6 mm |
| Capillaire en cuivre | 1500 mm enduit de PVC |
| Matériau du corps | Plastique noir |
| cadre | Plastique noir |
| fixation | Clips autobloquants |
| Plage de température | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C |
| cadran | Blanc avec lettrage noir |