F84 FA

F84 FA encastré, corps moplen gris, cadre en acier inoxydable, 1500 mm Ø3,5 mm capillaire enduit en PVC, cadran blanc avec chiffres noirs et logo Arthermo et ampoule libre Ø6 mm.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Couvrant dans les chaussures à hautes températures
* Compensation de la température ambiante au corps de lecture
* Différentes dimensions de l'ampoule
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs
* Connexion filetée
* Échelle de température différente

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 60 ° C |
| Diamètre du corps | Ø60, Ø80, Ø100 mm |
| Laiton ou cuivre | Ø6 mm |
| Capillaire en cuivre | 1500 mm enduit de PVC |
| Corps dans le matériau | Résine grise chargée |
| cadre | Acier inoxydable |
| fixation | Vis |
| Plage de température | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C; 50 + 350 ° C |
| cadran | Blanc avec lettrage noir |