F84 FP

Télé-fixateur mural F84 FP, corps moplen gris, capillaire 1500 mm Ø3,5 mm revêtu de PVC, cadran blanc, chiffres noirs et logo Arthermo et ampoule libre Ø6 mm.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Couvrant dans les chaussures à hautes températures
* Compensation de la température ambiante au corps de lecture
* Différentes dimensions de l'ampoule
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs
* Connexion filetée
* Échelle de température différente

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 60 ° C |
| Diamètre du corps | Ø60, Ø80, Ø100 mm |
| Laiton ou cuivre | Ø6 mm |
| Capillaire en cuivre | 1500 mm enduit de PVC |
| Matériau du corps | Résine grise chargée |
| cadre | Acier inoxydable |
| fixation | Vis |
| Plage de température | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C, 50 + 350 ° C |
| cadran | Blanc avec lettrage noir |