PT 1 Thermomètres LCD à piquer

Thermomètre LCD avec sonde en acier inoxydable de 125 mm, particulièrement adapté pour détecter la température dans les aliments.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Champ de travail | -50 + 300 ° C / -58 / 572 ° F |
| résolution | 0,1 ° C entre -20 + 200 ° C, supérieur à 1 ° C |
| Taille de la sonde | Acier inoxydable 125 mm |