PT 2 Thermomètre LCD

Thermomètre LCD -50 + 300 ° C + ° F sonde pour lecture de distance 500 mm avec terminal en acier inoxydable, particulièrement adapté pour détecter la température dans les aliments.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Champ de travail  | -50 + 300 ° C / -58 + 572 ° F |
| résolution | 0.1 ° C (-20 + 200 ° C) - autre 1 ° C |
| dimensions | 59x107x19 mm |