QP 03

QP 03 48x48 mm corps carré, la poitrine résine noire, capillaire 1500 mm Ø 2,4 mm PVC enduit, les numéros de cadran blanc noirs Arthermo logo, ampoule libre Ø 6.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs
* Échelle de température différente
* Compensation de température

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 60 ° C |
| Laiton ou cuivre | Ø6 mm |
| Capillaire en cuivre | 1500 mm enduit de PVC |
| Corps dans le matériau | Plastique noir |
| cadre | Plastique noir |
| fixation | Clips autobloquants |
| Plage de température | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C; + 50 + 350 |
| cadran | Blanc avec lettrage noir |