RN 1

RN 1 corps noir et cadre rond, profondeur mm 56, capillaire mm 1500 recouvert de PVC Ø2,4 mm, tambour avec secteurs fluorescents ou chiffres noirs, ampoule libre Ø6 mm.

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Capillaire nu
* Différentes dimensions de l'ampoule
* Cadran et / ou numéros de différentes couleurs
* Échelle de température différente

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 60 ° C |
| Champ de lecture | -30 + 40 ° C; 0 + 120 ° C |
| capillaire | 1500 mm enduit de PVC |
| Matériau du corps | Résine noire |
| fixation | Clips autobloquants |
| cadre | Tonda |
| Autres directives | vertical |
| Autres couleurs | blanc |