RO 88

RO-88 avec corps rectangulaire noir, capillaire 1500 mm recouvert de PVC Ø2,4 mm, tambour avec fond blanc et chiffres bleus / rouges ou noirs, libellé Arthermo, ampoule libre Ø6 mm.

* **RO**       Lecture horizontale
* **RV**       Lecture verticale

*Sur demande, il est possible de fournir:*

* Capillaire de longueur différente
* Compensation de la température ambiante au corps de lecture
* Différentes dimensions de l'ampoule
* Tambour noir ou chiffres de différentes couleurs
* Échelle de température différente

|  |  |
| --- | --- |
| Température maximale du corps | 60 ° C |
| Champ de lecture | -40 + 40 ° C; 0 + 120 ° C; 50 + 350 ° C |
| capillaire | 1500 mm enduit de PVC |
| Matériau du corps | Résine noire |
| fixation | Clips autobloquants |
| cadran | Blanc avec des chiffres rouges et bleus ou noirs |
| Autres directives | vertical |
| Autres couleurs | blanc |