ST 0 à 90°

Thermostat unipolaire SPDT, capillaire en cuivre de 1500 mm, 0/90 ° C, particulièrement adapté pour la régulation dans les installations de chauffage.   
  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Plage de réglage | 0/90 ° C |
| capillaire | 1500 mm de cuivre |
| Capacité de contact | C-1 15 (2,5) à 400 VAC  C-2 2,5 (0,4) à 400 VCA |
| Cycle de vie | 100 000 cycles |
| Max ° C au corps | T110 ° C |
| Max ° C à l'ampoule | + 15% FS |
| diélectrique | AC2000V 1 min. |
| liens | Défaut 6.3 x 0.8 |
| approbations | ENEC 03 |