STC

Thermostat unipolaire SPDT, capillaire 1500 mm en acier inoxydable, 50/315 ° C, particulièrement adapté pour la régulation dans les fours et similaire.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Plage de réglage | 50/315 ° C |
| capillaire | 1500 mm en acier inoxydable |
| Capacité de contact | C-1 16 (2,6) A 250 VCA C-2 3 (0,5) A 250 VCA |
| Cycle de vie | 100 000 cycles |
| Max ° C au corps | T110 ° C |
| Max ° C à l'ampoule | + 15% FS |
| diélectrique | AC2000V 1 minute |
| liens | Faston 6.3 x 0.8 |
| approbations | VDE |