|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Convertisseur universel programmable, relais à seuil** |  | | **UI** - Famille ProgressX |  | |
| Convertisseur programmable à entrée universelle avec fonction de relais à seuil. Configurable par PC à l’aide du logiciel "ProgressX Manager" et d’un câble liaison micro USB standard ou à l’aide de la console de programmation amovible, BlueSet.  **Entrée :** Universelle Tension Courant Thermocouples Pt100 2/3/4 fils Transmetteurs 2/3 fils Potentiomètres  **Sortie :** 1 sortie 4/20 mA ou 0/10 V 1 SPDT ou 2 relais SIL paramétrables  **Alimentation :** Alimentation universelle Vcc et Vac, alimentation de groupe en 24/48 Vdc par connecteur arrière  **DELs** clignotantes intelligentes de signalement des défauts  **Installation :** en zone sûre |