|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Convertisseur universel programmable, relais à seuil** |  |
| **UI** - Famille ProgressX |  |

 |
| Convertisseur programmable à entrée universelle avec fonction de relais à seuil. Configurable par PC à l’aide du logiciel "ProgressX Manager" et d’un câble liaison micro USB standard ou à l’aide de la console de programmation amovible, BlueSet.**Entrée :** UniverselleTensionCourantThermocouplesPt100 2/3/4 filsTransmetteurs 2/3 filsPotentiomètres**Sortie :**1 sortie 4/20 mA ou 0/10 V1 SPDT ou 2 relais SIL paramétrables**Alimentation :**Alimentation universelle Vcc et Vac, alimentation de groupe en 24/48 Vdc par connecteur arrière**DELs** clignotantes intelligentes de signalement des défauts**Installation :** en zone sûre |